推入式連接器/ Dosenklemme緊湊型PC225系列

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| http://www.heavypower.com.tw/upload/thumbnail/pItemSec_2014021210243416760.png | | | | |  |  | | --- | --- | | ● | 尺寸比原始型號小25％ ，節省成本。 | | ● | 用於剛性/實心導體。 | | ● | 聚碳酸酯和聚酰胺66，UL 94V-0  阻燃外殼。 | | ● | 彈簧連接件由鍍錫 鋼板和銅帶和彈簧鋼構成。 | | ● | 顏色編碼，便於快速識別。 | | | |
| **型號。** | **顏色** | **波蘭人** | **電氣額定值** | | **夾緊區域電線範圍** | **填料** |
| **PC2252** | 紅 | 2 | 24 A，450 V，T85 | | 0,5 - 2,5mm²  剛性單芯 剛性多芯 | 1,000件/袋 10,000件/箱 |
| **PC2253** | 橙子 | 3 | 24 A，450 V，T85 | | 0,5 - 2,5mm²  剛性單芯 剛性多芯 | 1,000件/袋 8,000件/箱 |
| **PC2254** | 黃色 | 4 | 24 A，450 V，T85 | | 0,5 - 2,5mm²  剛性單芯 剛性多芯 | 500件/袋 5,000件/箱 |
| **PC2255** | 灰色 | 五 | 24 A，450 V，T85 | | 0,5 - 2,5mm²  剛性單芯 剛性多芯 | 500件/袋 5,000件/箱 |
| **PC2258** | 黑色 | 8 | 24 A，450 V，T85 | | 0,5 - 2,5mm²  剛性單芯 剛性多芯 | 400件/袋 4,000件/箱 |