表單的底部

**SOFAMEL**高壓手套是帶電作業的絕緣手套。符合歐洲標準EN 60903和國際標準IEC 60903的規格。SOFAMEL高壓手套的特點

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **碼** | **參考** | **尺寸** |  | **長度** | **厚度** |
| 530110 | SG-25 T9 | 9 | AZC | 360 | 0.5毫米 |
| 30120 | SG-25 T10 | 10 | AZC | 360 | 0.5毫米 |
| 530150 | SG-50 T9 | 9 | AZC | 360 | 1毫米 |
| 530160 | SG-50 T10 | 10 | AZC | 360 | 1毫米 |
| 530190 | SG-10 T9 | 9 | AZC | 360 | 1.5毫米 |
| 530200 | SG-10 T10 | 10 | AZC | 360 | 1.5毫米 |
| 530230 | SG-20 T9 | 9 | RC | 360 | 2.3毫米 |
| 530240 | SG-20 T10 | 10 | RC | 360 | 2.3毫米 |
| 530270 | SG-30 T9 | 10 | RC | 360 | 2.9毫米 |
| 530280 | SG-30 T10 | 11 | RC | 360 | 2.9毫米 |
| 530320 | SG-40 T10 | 11 | RC | 410 | 3.6毫米 |
| 530330 | SG-40 T11 | 11 | RC | 410 | 3.6毫米 |