**特點**

* 根據混合動力汽車和電動汽車的測量條件開發的Millioum汽車測試儀。
* 可以使用4端子類型進行精確測量。
* 便利型易於在維護現場使用。
* 包括覆蓋主體的皮套（橡膠材料）。
* 帶背光的大型液晶顯示器。
* 夾式測量探頭。
* 比較器功能。
* 顯示固定功能。

**規範**

* **顯示：**
* 4199計數，字符高度12毫米
* **採樣：**
* 2次/秒
* **電源：**
* 8V 1.5V R6P（AA）電池
* **尺寸·重量：**
* 140（H）×130（W）×70（D）mm，600g
* **附件：**
* [100-71測試導線](https://www.kaise.com/j_accessory_10071.html)，[1035便攜包](https://www.kaise.com/j_accessory_1035.html)，8 1.5V R6P（AA）電池，使用說明書