**AI/TC/PT(任二)轉RS485**

PA-MTS 是一個類比輸入信號的序列埠數據通信控制產品，透過Modbus RTU模式的序列匯流排協議，使數據採集與控制更容易。

PA-MTS 使用Microchip DS PIC 系列微處理器為整體架構。基本配備了8 或16 通道共地模式的類比輸入，亦可附加選購為全隔離型輸入。